*ПЕРЕЧЕНЬ*

*Профессий, должностей и видов работ, выполнение которой дает право на получение специальной одежды, специальной обуви и других видов СИЗ , выдаваемых в соответствии с типовыми нормами.*

*Общебразовательные учреждения*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Наименование должности* | *Основание выдачи* | *Наименование специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты* | *Норма выдачи на год (шт., пар,комплект)* |
| *1.* | *Учитель (кабинет химии) Лаборант* | *Пункт 68 приказа МЗСР РФ от 07.12.2010 №1078н* | *Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий из хлопчатобумажных или смешанных тканей* *Ботинки кожаные* *Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные с усилительными накладками При работе с едкими, токсическими веществами, кислотами:* *Костюм или халат для защиты от растворов кислот из хлопчатобумажных* ***или*** *смешанных тканей с кислотозащитной пропиткой; Фартук из прорезиненных или пленочных кислотостойких материалов с нагрудником; Ботинки кожаные с жестким подноском* *Перчатки резиновые кислотостойкие;* *Очки защитные;* *Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное* | *1 шт.**1 пара**12 пар**1 шт.**2 шт.**1 пара**до износа**до износа* |
| *2.* | *Кабинет Физики\* (инженер – электроник)* | *Пункт 39 приказа Минтруда России от 09.12.2014 г №997н* | *Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или* *Халат для защиты от общих производственных загрязнений* *Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий*  | *1 шт.* *1 шт.* *1 шт.* *1 шт.*  |
| *3.* | *Учитель – логопед Учитель-дефектолог (сурдопедагог, тифлопедагог)* | *Пункт 1 Приказа Минздрав СССР от 29.01.1988мг №65* | *Халат хлопчатобумажный; Колпак или косынка хлопчатобумажные;* *Полотенце* | *2 шт.* *2 шт.* *2 шт.* |
| *4.* | *Педагог библиотекарь* | *Пункт 30 Приказа Минтруда России от 09.12.2014 г №997н* | *Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий* | 1. ***шт.***

 ***1 шт.*** |
| *5.* | *Инженер – электроник, Электроник* | *Пункт 39 Приказа Минтруда России от 09.12.2014 г №997н* | *Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или* *Халат для защиты от общих производственных загрязнений Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий* | *1 шт.**1 шт.* |
| *6.* | *Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборуд ования* | *Пункт 21 приказа Минзрав России от 18.06.2010г. №454н* | *Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий* *или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Ботинки кожаные с жестким подноском или полуботинки кожаные с жестким подноском, или сапоги кожаные с жестким подноском;* *Галоши или боты диэлектрические;* *Перчатки диэлектрические ; Перчатки с полимерным покрытием* *или Перчатки трикотажные с точечным покрытием* *Очки защитные* | *1 шт.**1 шт.**1 пара на 2 года**Дежурные**Дежурные* *6 пар**12 пар**до износа* |
| *7.* |  *Уборщик служебных помещений* |  *Пункт 171 приказа Минтруда России от 09.12.2014 г №997н* |  *Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или* *Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий;* *Перчатки с полимерным покрытием;* *Перчатки резиновые или из полимерных материалов* |  *1 шт.**1 шт.* *6 пар**12 пар* |
| *8.* | *Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и ремонту сооружений* |  *Пункт 135 приказа Минтруда России от 09.12.2014 № 997н* | *Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и* *Сапоги резиновые с защитным подноском* *Перчатки с полимерным покрытием* *Перчатки резиновые или из полимерных материалов* *Щиток защитный лицевой или Очки защитные* *Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее* |  *1 шт.**1 пара* *6 пар**12 пар**До износа**До износа**До износа* |
| *9.* |  *гардеробщик* |  *Пункт 19 приказа Минтруда России от 09.12.2014 г №997н* |  *Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или* *Халат для защиты от общих производственных загрязнений* | *1 шт.**1 шт.* |

*В соответствии с п. 14 Приказа МЗСР России от 1.06.2009г. 290н «Об утверждении межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты», в виду отсутствия должности «учитель физики» в отраслевых нормах обеспечение работников СИЗ на этой должности производится в соответствии с видом выполняемых работ (инженер электроник).*